| 術語表
| 802.11b or 802.11g 802.11b網路能以最高每秒11Mbits的速度執行。802.11g網路能以最高每秒54Mbits的速度執行。 存取點 就像無線路由器一樣，存取點構成了無線網路的核心並控制網路安全設置。如果您要使用網路存取點，您要有基礎架構模式的網路。 Ad-Hoc 每兩個裝置之間直接通訊。不存在用來控制無線網路通訊的中心存取點。此種類型的網路也被稱為點對點無線網路。 APIPA 自動私人IP位址 (APIPA) 適用於當您的網路裝置無法從 DHCP 伺服器取得 IP 位址時。 ASCII 美國資訊交換標準碼（ASCII）。它用數字去代表一個字元。例如，在ASCII代碼中就用數字65代表字元A。 驗證方法 您的網路上所使用的無線驗證的類型 頻道 無線網路需要使用頻道。每一個頻道在預設範圍內使用不同的無線電頻率。所有處於無線網路中的無線裝置將使用同一個頻道，除非裝置與其他無線存取點相連，而此時，無線存取點相當於無線網路的閘道。 DHCP 動態主機設置協定（DHCP）服務分配IP位址給網路裝置。 DSL 數位用戶迴路（DSL），也稱為ADSL或者xDSL－高速網際網路連接器。 EAP 可擴充式驗證協定（EAP）為無線網路和有線網路提供了驗證結構。EAP使用RADIUS伺服器，在允許用戶存取無線網路或有線網路前驗證企業網路用戶。 網路線（乙太網路線） 網路線用來將裝置連接您的有線網路。乙太網路線又稱為直通線，使用 RJ45 連接器。 閘道位址 閘道位址可以允許裝置與不同網路的其他裝置進行通訊。一般而言，您不需要設置閘道位址。 HEX 簡單說明十六進位，就是一個使用數字0-9和字母A-F的編號系統。 基礎架構 每一個裝置是透過中心存取點進行通訊。無線網路最常使用這種方法。 IP位址 在網路中的每一個裝置必須使用一個專有的位址。這個位址被稱為IP位址，必須手動輸入或使用DHCP伺服器自動生成。每個IP位址在TCP/IP網路中都是固定的。 LEAP 輕量級可擴充式驗證協定（LEAP）,一種思科認證協定，用於無線網路802.1X認證。如同EAP，LEAP使用RADIUS伺服器，該伺服器允許用戶存取無線網路或有線網路前驗證企業網用戶。 MAC 位址 MAC位址是可以分配給每個網路裝置的唯一一組12位數字。 節點名稱 無線裝置的唯一名稱。一般而言，節點名稱是基於 MAC 位址。 訊號強度 裝置和存取點之間通訊的無線訊號強度。 子網路遮罩 IP位址也需要子網路遮罩。子網路遮罩可以手動輸入或者使用DHCP伺服器自動獲取。TCP/IP網路必須具有子網路遮罩。 SSID 服務組識別碼（SSID）,也稱為網路名稱，是無線網路使用的名稱。在某些無線網路中，為增強安全性而不發佈SSID名稱。 轉換器 轉換器可以實現幾個網路裝置間的通訊。 TKIP TKIP（暫時金鑰完整性協定）清除入侵者依靠預測，充分利用手動指定WEP金鑰帶來的安全缺陷。TKIP金鑰自動生成並且比WEP金鑰長，因而比標準的WEP金鑰更安全。 WEP 金鑰 無線等效協定（WEP）金鑰是一個基本的無線安全功能，它可以防止你的無線網路遭到入侵。WEP金鑰也被稱為網路金鑰。