| Metode Otentikasi dan Mode Enkripsi
| Kebanyakan jaringan Nirkabel menggunakan bentuk-bentuk setelan keamanan. Setelan keamanan ini menentukan otentikasi (cara perangkat mengidentifikasi dirinya ke jaringan) dan enkripsi (cara data dienkripsikan karena dikirim pada jaringan). Jika Anda tidak menetapkan opsi ini dengan benar saat mengonfigurasikan perangkat nirkabel, perangkat tersebut tidak dapat tersambung ke jaringan Nirkabel. Karena itu harus berhati-hati saat mengonfigurasikan opsi ini. Lihat informasi di bawah untuk mengetahui otentikasi dan metode enkripsi yang didukung perangkat nirkabel Anda.
| Metode Otentikasi
| Sistem Terbuka Perangkat nirkabel dibolehkan untuk mengakses jaringan tanpa otentikasi. Kunci Bersama (hanya mode infrastruktur) Kunci yang telah ditentukan sebelumnya digunakan bersama semua perangkat yang akan mengakses jaringan nirkabel. WPA/WPA2-PSK Frasa sandi yang telah ditentukan sebelumnya digunakan bersama semua perangkat yang akan mengakses jaringan nirkabel. Metode otentikasi ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi secara aman menggunakan metode enkripsi yang kuat. WPA/WPA2-PSK hanya dapat digunakan dalam jaringan infrastruktur nirkabel. LEAP (Tidak tersedia pada beberapa model) Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) menggunakan ID pengguna dan sandi untuk otentikasi. EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (Tidak tersedia pada beberapa model) Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) menggunakan ID pengguna dan sandi untuk otentikasi. Anda dapat memverifikasi Sertifikat server menggunakan sertifikat CA. EAP-TLS (Tidak tersedia untuk beberapa model) EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) menggunakan ID pengguna dan sertifikat klien untuk otentikasi. Anda juga dapat memverifikasi sertifikat server SSL dengan memakai sertifikat CA.
| Metode otentikasi Dalam (Tidak tersedia untuk beberapa model)
| Anda perlu menentukan salah satu metode otentikasi dalam menurut metode yang Anda pilih. TIDAK ADA MS-CHAPv2 digunakan untuk Penyediaan, dan metode untuk EAP-FAST yang terkait dengan metode otentikasi fase kedua terkait. MS-CHAPv2 MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol versi 2) adalah metode otentikasi internal untuk EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS. GTC GTC (Generic Token Card) adalah metode otentikasi internal untuk EAP-FAST/PEAP. MS-CHAP MS-CHAP(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) adalah metode otentikasi internal untuk EAP-TTLS. CHAP CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) adalah metode otentikasi internal untuk EAP-TTLS. PAP PAP (Password Authentication Protocol) metode otentikasi internal untuk EAP-TTLS.
| Metode Enkripsi
| Tidak ada Tidak ada metode enkripsi yang dipakai. WEP (Wired Equivalent Privacy) Data dikirim dan diterima dengan kunci aman yang dipilih pengguna. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) meniadakan daya tebak yang dapat diandalkan penyusup untuk memanfaatkan kelemahan keamanan yang muncul karena penggunaan kunci WEP yang ditetapkan secara manual. Kunci TKIP secara otomatis dibuat dan lebih panjang daripada kunci WEP. AES AES (Advanced Encryption Standard) adalah standar enkripsi kuat resmi dari Wi-Fi®. CKIP Protokol Integritas Kunci orisinal untuk LEAP dari Cisco Systems, Inc.