Pemecahan Masalah
| Deskripsi Masalah:
1. | Perangkat nirkabel tidak dapat tersambung ke jaringan nirkabel.
2. | Ketika mencari jaringan nirkabel, Wizard tidak menemukan jaringan nirkabel.
3. | Kekuatan sinyal rendah atau terkadang kekuatan sinyal hilang.
4. | (Hanya berlaku untuk pengguna yang tidak memakai USB atau kabel LAN untuk mengonfigurasikan perangkat nirkabelnya). Saya membuat kesalahan saat mengonfigurasikan setelan nirkabel, namun ketika saya menjalankan kembali perangkat lunak Wireless Wizard untuk memasukkan setelan yang benar, Wizard tidak menemukan perangkat apa pun.
5. | Perangkat lunak Wireless Wizard merujuk pada jalur akses. Tapi saya tidak memakai jalur akses, saya memakai router nirkabel atau sakelar untuk menyambungkan ke jaringan nirkabel saya.
6. | Saya tidak tahu setelan jaringan nirkabel mana yang harus digunakan, apakah yang harus saya lakukan?
7. | Saya sudah mengonfigurasikan perangkat agar menggunakan server DHCP. Namun perangkat tidak menerima alamat IP dari server DHCP. Server menggunakan alamat IP 169.254.x.x.
| Deskripsi Masalah:
1. | Perangkat nirkabel tidak dapat tersambung ke jaringan nirkabel.
Solusi:
| SSID Pastikan bahwa Anda telah dengan benar memasukkan informasi SSID atau yang juga sering disebut dengan nama jaringan saat mengonfigurasikan perangkat nirkabel. Mohon juga diingat bahwa informasi SSID dapat menggunakan huruf besar maupun kecil. Misalnya jika SSID Anda adalah "Jaringan Nirkabel" namun Anda memasukkan "jaringan nirkabel" saat mengonfigurasikan perangkat nirkabel, mesin tidak akan dapat terhubung ke jaringan karena huruf W dan N atau "Jaringan Nirkabel" tidak menggunakan huruf besar. PASSKEY Pastikan juga bahwa Anda telah dengan benar memasukkan dengan benar passkey WEP/TKIP saat mengonfigurasikan perangkat nirkabel. Masukkan passkey yang benar dan pastikan bahwa Anda telah memasukkan jumlah karakter yang benar bergantung pada passkey yang pertama kali Anda pakai saat mengonfigurasikan jaringan nirkabel. Dalam kedua masalah ini jika Anda memasukkan informasi yang salah, sebaiknya atur ulang ke setelan nirkabel perangkat ke setelan pabrik dan mulai kembali Wireles Wizard. Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur ulang setelan nirkabel dapat dilihat pada dokumentasi yang disertakan bersama perangkat nirkabel.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
2. | Ketika mencari jaringan nirkabel, Wizard tidak menemukan jaringan nirkabel.
Solusi:
| Apabila perangkat nirkabel tidak terjangkau jangkauan jaringan nirkabel, dekatkan perangkat ke Jalur Akses Nirkabel. Apabila perangkat nirkabel berada di dalam jangkauan nirkabel, klik untuk mengetahui apakah Jalur Akses Nirkabel tidak menyembunyikan nama jaringan SSID-nya. Jika nama jaringan SSID disembunyikan, masukkan secara manual saat perangkat nirkabel Anda dikonfigurasikan. Jika Anda tidak mengetahui cara memeriksanya, tanyakan kepada administrator sistem, Penyedia Internet, atau produsen Jalur Akses Nirkabel Anda.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
3. | Kekuatan sinyal rendah atau terkadang kekuatan sinyal hilang.
Solusi:
| Perangkat nirkabel dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan kekuatan sinyal dapat berubah karena mebel, dinding, atau lantai di antara perangkat nirkabel dan Jalur Akses yang sedang mencoba berkomunikasi. Jika Anda mengalami masalah kekuatan sinyal, dekatkan posisikan perangkat nirkabel ke jalur akses agar kekuatan sinyal bertambah.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
4. | (Hanya berlaku untuk pengguna yang tidak memakai USB atau kabel LAN untuk mengonfigurasikan perangkat nirkabelnya). Saya membuat kesalahan saat mengonfigurasikan setelan nirkabel, namun ketika saya menjalankan kembali perangkat lunak Wireless Wizard untuk memasukkan setelan yang benar, Wizard tidak menemukan perangkat apa pun.
Solusi:
| Perangkat nirkabel mungkin tidak dapat ditemukan perangkat lunak Wizard karena setelan nirkabel pada komputer dan perangkat sama sekali berbeda. Cobalah atur ulang setelan nirkabel perangkat ke setelan pabrik dan ulangi wizard. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mengatur ulang setelan nirkabel perangkat ke setelan bawaan pabrik, lihat ke panduan pengguna.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
5. | Perangkat lunak Wireless Wizard merujuk pada jalur akses. Tapi saya tidak memakai jalur akses, saya memakai router nirkabel atau sakelar untuk menyambungkan ke jaringan nirkabel saya.
Solusi:
| Kami menggunakan istilah "jalur akses" agar mudah diingat. Silakan ganti jalur akses dengan nama yang tepat.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
6. | Saya tidak tahu setelan jaringan nirkabel mana yang harus digunakan, apakah yang harus saya lakukan?
Solusi:
| Jika setelan nirkabel perangkat salah dikonfigurasikan, perangkat tidak berfungsi dengan benar. Hubungi administrator sistem untuk memperoleh setelan nirkabel yang benar.
kembali ke atas
| Deskripsi Masalah:
7. | Saya sudah mengonfigurasikan perangkat agar menggunakan server DHCP. Namun perangkat tidak menerima alamat IP dari server DHCP. Server menggunakan alamat IP 169.254.x.x.
Solusi:
| Hal tersebut menunjukkan bahwa perangkat nirkabel tidak dapat mengakses jaringan nirkabel dan tidak bisa memperoleh alamat IP server DHCP. Periksa bahwa setelan jaringan nirkabel pada perangkat telah dimasukkan dengan benar dan jalur akses telah dikonfigurasikan agar perangkat dapat mengakses jaringan nirkabel.
kembali ke atas