| Konfigurasi Kunci Jaringan
| Masukkan kunci jaringan yang benar lalu klik "Berikutnya". Setiap metode keamanan memiliki beberapa aturan.
| Sistem Terbuka/Kunci Bersama dengan WEP Kunci ini adalah nilai 64-bit atau 128-bit yang harus ke dimasukkan dalam format ASCII atau heksadesimal. 64 (40) bit ASCII: Menggunakan teks 5 karakter, misalnya "WSLAN" (ini dapat menggunakan huruf besar maupun kecil). 64 (40) bit heksadesimal: Menggunakan data heksadesimal 10 digit misalnya "71f2234aba". 128 (104) bit ASCII: Menggunakan teks 13 karakter, misalnya "Wirelesscomms" (ini dapat menggunakan huruf besar maupun kecil). 128 (104) bit heksadesimal: Menggunakan data heksadesimal 26 digit misalnya "71f2234ab56cd709e5412aa2ba". WPA-PSK/WPA2-PSK dan TKIP atau AES Menggunakan Pre-Shared Key (PSK) yang panjangnya 8 karakter atau lebih, hingga maksimum 63 karakter.