| Menggunakan Pengaturan Nirkabel Otomatis (sekali tekan)
| Opsi Pengaturan Nirkabel Otomatis memungkinkan printer/perangkat multifungsi ini untuk menerima pengaturan konfigurasi jaringan nirkabel secara langsung dari jalur akses nirkabel mana saja yang mendukung Pengaturan Terproteksi Wi-Fi atau AOSSTM.
| Jika Anda menghadapi masalah saat pengaturan, tempatkan mesin Anda untuk sementara di dekat jalur akses nirkabel.
| Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengonfigurasikan jalur akses nirkabel agar berfungsi dalam Pengaturan Terproteksi Wi-Fi dan mode AOSSTM, lihat panduan pengguna dari produsen.
| Setelah perangkat printer/multifugnsi ini dikonfigurasikan, Anda dapat memindahkannya ke posisi yang diinginkan di dalam lingkungan kerja Anda yang berada di dalam jangkauan jalur akses nirkabel.