| การกำหนด IP แอดเดรส
| อุปกรณ์ไร้สายจะต้องมี IP แอดเดรสเพื่อใช้งาน สามารถกำหนด IP แอดเดรสได้สองวิธี: รับ IPแอดเดรสโดยอัตโนมัติ ใช้ตัวเลือกนี้หากเครือข่ายของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP กำหนด IP แอดเดรสคงที่ ใช้ตัวเลือกนี้หากเครือข่ายของคุณไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP และคุณต้องการใส่ IP แอดเดรสและตั้งค่าซับเน็ตมาสก์ด้วยตัวเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกใด โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ โปรดทราบ: หากคุณเลือกตัวเลือก "รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ" อุปกรณ์ของคุณจะพยายามรับ IP แอดเดรสจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP หากอุปกรณ์ไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP ได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP นั้นไม่สามารถใช้งานได้หรือคุณตั้งค่าความปลอดภัยระบบไร้สายไม่ถูกต้อง อุปกรณ์จะสลับเป็น IP แอดเดรสแบบ APIPA ในช่วงระหว่าง 169.254.0.1 ถึง 169.254.255.254