| IP 주소 구성
| 무선 장치는 IP 주소를 사용하도록 구성되어야 합니다. 다음의 두 가지 옵션이 있습니다. IP 주소를 자동으로 가져옵니다. 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다. 고정 IP 주소를 설정합니다. 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하지 않고 IP 주소 및 서브넷 마스크 설정을 수동으로 입력하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 어떤 옵션을 선택해야 하는지 잘 모르겠으면 시스템 관리자에게 문의하십시오. 참고: "IP 주소를 자동으로 가져옵니다" 옵션을 선택한 경우 장치는 DHCP 서버로부터 IP 주소를 얻으려고 시도합니다. DHCP 서버를 사용할 수 없거나 무선 보안 설정을 잘못 구성했기 때문에 장치가 DHCP 서버와 통신할 수 없는 경우 장치는 169.254.0.1 ~ 169.254.255.254 범위에서 APIPA 기반 IP 주소로 전환합니다.