| ใช้การตั้งค่าไร้สายอัตโนมัติ (การกดเพียงครั้งเดียว)
| ตัวเลือกการตั้งค่าไร้สายโดยอัตโนมัติช่วยให้เครื่องพิมพ์/อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นนี้สามารถรับการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายได้โดยตรงจากจุดการเข้าถึงเน็ทเวิร์คไร้สาย (wireless access point) ที่สนับสนุน Wi-Fi Protected Setup หรือ AOSSTM
| หากคุณพบปัญหาระหว่างการติดตั้ง โปรดนำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ไปวางไว้ใกล้ๆ จุดการเข้าถึงเน็ทเวิร์คไร้สาย (wireless access point)ชั่วคราว
| โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าจุดการเข้าถึงเน็ทเวิร์คไร้สาย (wireless access point) ในการตั้งค่าในWi-Fi Protected และ AOSSTM ในคู่มือผู้ใช้จากผู้ผลิต
| เมื่อกำหนดค่าเครื่องพิมพ์/อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นแล้ว คุณจะสามารถย้ายเครื่องพิมพ์บราเดอร์กลับเข้าไปไว้ในตำแหน่งเดิม แต่จำเป็นต้องอยู่ภายในช่วงสัญญาณของจุดการเข้าถึงไร้สาย