| 용어
| 802.11b 또는 802.11g 802.11b 네트워크는 최대 11Mbit/s에서 작동할 수 있습니다. 802.11g 네트워크는 최대 54Mbit/s에서 작동합니다. 액세스 지점 무선 라우터라고도 하는 액세스 지점은 무선 네트워크의 중심을 구성하며 보안 구성을 제어합니다. 액세스 지점을 사용하는 경우 인프라 모드 네트워크가 작동합니다. 애드혹 각 장치는 각각의 장치와 직접 통신합니다. 무선 네트워크 통신을 제어하는 중앙 액세스 지점이 없습니다. 이 유형의 네트워크를 피어-투-피어 무선 네트워크라고도 합니다. APIPA 자동 개인 IP 주소(APIPA)할당는 네트워크 장치가 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져올 수 없을 때 사용됩니다. ASCII ASCII(American Standard Code for Information Interchange). 문자를 숫자로 표시한 것입니다. 예를 들어 문자 A의 ASCII 코드는 65입니다. 인증 방법 네트워크에 사용되는 무선 인증 유형입니다. 채널 무선 네트워크는 채널을 사용합니다. 각 채널은 미리 결정된 범위에서 다른 무선 주파수를 사용합니다. 무선 네트워크 내의 모든 무선 장치는 해당 장치가 무선 네트워크의 게이트웨이로 작동하는 다른 무선 액세스 지점에 연결되어 있지 않은 경우 동일한 채널을 사용합니다. DHCP DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버는 네트워크 장치에 IP 주소를 할당합니다. DSL DSL(Digital Subscriber Line)은 ADSL 또는 xDSL이라고도 합니다. 고속 인터넷 연결입니다. EAP 확장할 수 있는 인증 프로토콜(EAP)로, 무선 및 유선 네트워크에 인증 프레임워크을 제공합니다. EAP는 RADIUS 서버를 사용하며 이 서버는 사용자가 무선 또는 유선 네트워크에 액세스하도록 허용되기 전에 회사 네트워크에서 사용자를 인증합니다. 네트워크 케이블(이더넷 케이블) 케이블은 유선 네트워크에 장치를 연결하는 데 사용됩니다. 이더넷 케이블은 RJ45 커넥터를 사용하며 케이블 자체를 직렬 케이블이라고도 합니다. 게이트웨이 주소 게이트웨이 주소는 장치가 다른 네트워크에서 다른 장치와 통신할 수 있게 합니다. 일반적으로 게이트웨이 주소를 구성할 필요가 없습니다. HEX HEXADECIMAL(16진수)의 약자이며, 숫자 0-9 및 문자 A-F를 사용하는 번호 지정 시스템입니다. 인프라 각 장치는 중앙 액세스 지점을 통해 통신합니다. 이는 가장 일반적으로 사용되는 무선 네트워크 유형입니다. IP 주소 네트워크에 있는 각 장치는 고유한 주소를 사용해야 합니다. 이 주소를 IP 주소라고 하며 수동으로 입력하거나 DHCP 서버를 사용하여 자동으로 할당할 수 있습니다. IP 주소는 TCP/IP 네트워크에서 필수 요소입니다. LEAP LEAP(Lightweight Extensible Authentication Protocol). 무선 LAN에서 802.1X 인증에 사용되는 Cisco 프로토콜입니다. EAP와 마찬가지로 LEAP는 RADIUS 서버를 사용하며 이 서버는 사용자가 무선 또는 유선 네트워크에 액세스하도록 허용되기 전에 회사 네트워크에서 사용자를 인증합니다. MAC 주소 미디어 액세스 제어(MAC) 주소는 각 네트워크 장치에 할당된 고유한 12자리 숫자입니다. 노드 이름 무선 장치의 고유 이름입니다. 일반적으로 노드 이름은 MAC 주소를 기반으로 합니다 . 신호 강도 장치와 통신 중인 액세스 지점 사이의 무선 신호 강도입니다. 서브넷 마스크 IP 주소를 구성할 때도 서브넷 마스크가 필요합니다. 서브넷 마스크는 수동으로 입력되거나 DHCP 서버를 사용할 경우 자동으로 할당됩니다. 서브넷 마스크는 TCP/IP 네트워크에서 필수 요소입니다. SSID SSID(서비스 집합 ID)(네트워크 이름이라고도 함)는 무선 네트워크에서 사용하는 이름입니다. 일부 무선 네트워크에서는 보안 강화를 위해 SSID 이름을 알리지 않습니다. 스위치 스위치는 여러 네트워크 장치가 서로 통신할 수 있도록 합니다. TKIP TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)는 침입자가 수동으로 할당된 WEP 키의 사용으로 인한 보안상 취약점을 공격하기 위해 의존할 수 있는 예측 가능성을 제거합니다. TKIP 키는 자동으로 생성되고 WEP 키보다 길며 그 결과 표준 WEP 키보다 더 안전합니다. WEP 키 WEP(Wireless Equivalent Protocol) 키는 우연한 도청자로부터 무선 네트워크를 보호하는 기본 무선 보안 기능입니다. WEP 키를 네트워크 키라고도 합니다.