| 驗證方法和加密模式
| 大多數無線網路都使用某種安全設定。這些安全設定定義了驗證（裝置如何在網路上驗證自己）和加密方法（資料在網路上傳送時如何加密）。如果您在設定無線裝置時未正確設定這些選項，將無法連接到無線網路。因此在設定這些選項時請務必小心。請參閱以下資訊以瞭解您的無線裝置支援哪種驗證和加密方法。
| 驗證方法
| 開放系統 允許無線裝置不需要任何驗證就可存取網路 共用金鑰（僅基礎模式） 所有要存取無線網路的裝置共用一個預先設定的金鑰。 WPA/WPA2-PSK 秘密預定口令由所有存取無線網路的裝置共用。此驗證方法可讓您使用強大加密方法安全地通信。 WPA/WPA2-PSK僅可用於無線基礎架構網路中。 LEAP （不適用於某些型號） Cisco® LEAP（輕量可延伸的驗證通訊協定） 使用使用者 ID 和密碼進行驗證。 EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS （不適用於某些型號） Cisco® EAP-FAST（可延伸的驗證通訊協定 - 安全通道彈性驗證）/ PEAP（受保護的可延伸驗證通訊協定）/EAP-TTLS（可延伸的驗證通訊協定 - 隧道式傳輸層安全性）使用使用者 ID 和密碼來認證。也可以藉由使用CA認證來確認伺服器認證。 EAP-TLS（不適用於某些型號） EAP-TLS（可延伸的驗證通訊協定 -傳輸層安全性）使用使用者 ID 和 用戶端認證來進行驗證。也可以藉由使用 CA 認證來確認 SSL 伺服器認證。
| 內部驗證方法（不適用於某些型號）
| 根據您的選擇，需要指定一種內部驗證方法。 無 MS-CHAPv2 用於調度，且 EAP-FAST 的方法對應於第二相位驗證方法。 MS-CHAPv2 MS-CHAPv2（Microsoft 盤問交握式驗證協定第2 版）是用於 EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS 的內部驗證方法。 GTC GTC（一般標記卡）是用於 EAP-FAST/PEAP 的內部驗證方法。 MS-CHAP MS-CHAP（Microsoft 盤問交握式驗證協定）是用於 EAP-TTLS 的內部驗證方法。 CHAP CHAP（盤問交握式驗證協定）是用於 EAP-TTLS 的內部驗證方法。 PAP PAP（密碼驗證協定）是用於 EAP-TTLS 的內部驗證方法。
| 加密方法
| 無 未使用過加密方法。 WEP （有線等效協定） 資料透過用戶選擇的一個安全金鑰被傳送和接收。 TKIP TKIP（臨時金鑰完整性協定）移除入侵者所依靠的可預測性，入侵者可依靠其來利用手動指定 WEP 金鑰所導致的安全性弱點。TKIP 金鑰是自動產生的，且比 WEP 金鑰長。 AES AES（高級加密標準）是 Wi-Fi(R) 授權的強化加密標準。 CKIP 思科公司（Cisco Systems, Inc.）的 LEAP 原始金鑰整合協定